**Formularz kosztorysowy dla   
Schlüter®-KERDI-DRAIN**

\_\_\_\_\_\_\_ szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN jako zestaw kratki / ramki ze stali nierdzewnej z podbudową i pier­ścieniem do ustawiania wysokości zabudować na odpowiednim poziomie w trakcie układania posadzki.

* Przykręcana kratka ze stali nierdzewnej 10 x 10 cm, pokrywa perforowana D1
* Przykręcana kratka ze stali nierdzewnej V4A 10 x 10 cm, pokrywa perforowana D1
* Kratka ze stali nierdzewnej 10 x 10 cm, pokrywa perforowana D1
* Przykręcana kratka ze stali nierdzewnej, szlif olejowy, brąz 10 x 10 cm, pokrywa perforo­wana D1
* Kratka ze stali nierdzewnej 10 x 10 cm, pokrywa perforowana D2
* Kratka ze stali nierdzewnej 10 x 10 cm, pokrywa perforowana D3
* Podstawa pod posadzkę 10 x 10 cm, pokrywa D4
* Kratka wzornicza 10 x 10 cm, pokrywa wzor­nicza D5, FLORAL
* Kratka wzornicza 10 x 10 cm, pokrywa wzor­nicza D6, CURVE
* Kratka wzornicza 10 x 10 cm, pokrywa wzor­nicza D7, PURE
* Przykręcana kratka ze stali nierdzewnej 15 x 15 cm, pokrywa perforowana D1
* Przykręcana kratka ze stali nierdzewnej ø 15 cm, pokrywa perforowana D

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN jako zestaw kratki / ramki ze stali nierdzewnej z podbudową i zin­tegrowanym syfonem brodzikowym zabudować na odpowiednim poziomie w trakcie układania posadzki.

* Przykręcana kratka ze stali nierdzewnej 10 x 10 cm, pokrywa perforowana D1
* Przykręcana kratka ze stali nierdzewnej V4A 10 x 10 cm, pokrywa perforowana D1
* Kratka ze stali nierdzewnej 10 x 10 cm, pokrywa perforowana D1
* Przykręcana kratka ze stali nierdzewnej, szlif olejowy, brąz 10 x 10 cm, pokrywa perfo­rowana D1
* Kratka ze stali nierdzewnej 10 x 10 cm, pokrywa perforowana D2
* Kratka ze stali nierdzewnej 10 x 10 cm, pokrywa perforowana D3
* Podstawa pod posadzkę 10 x 10 cm, pokrywa D4
* Kratka wzornicza 10 x 10 cm, pokrywa wzornicza D5, FLORAL
* Kratka wzornicza 10 x 10 cm, pokrywa wzornicza D6, CURVE
* Kratka wzornicza 10 x 10 cm, pokrywa wzornicza D7, PURE

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BH 40 jako zestaw wpustu podłogowego z poziomym odpływem bez syfonu brodzikowego odpływ DN 40 (40 mm) ze sztywnym przyłączeniem,

do stosowania wewnątrz budynku

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BH 50 GV jako zestaw wpustu podłogowego z poziomym odpływem z syfonem brodzikowym, dopływ DN 40 (40 mm), odpływ DN 50 (50 mm) z przyłączeniem przegubowym

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BH 5070 GVB jako zestaw wpustu podłogowego z poziomym odpływem z syfonem brodzikowym, odpływ DN 50 ze sztywnym przyłączeniem,

do stosowania wewnątrz budynku

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN jako kompletny zestaw wpustu podłogowego z poziomym odpływem składający się z:

* wpustu podłogowego do konstrukcji cienko­warstwowych Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE DN 40/50
* zestawu kratka/ramka z ramką wzorniczą 1 ze stali nierdzewnej 10 x 10 cm ze śrubami
* włącznie z syfonem brodzikowym i uszczelką wargową.
* Zastosowanie: do wnętrz

.. dostarczyć i prawidłowo zabudować prze­strzegając wskazówek producenta.

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN jako kompletny zestaw wpustu podłogowego z pionowym odpływem składający się z:

* wpustu podłogowego do konstrukcji cien­kowarstwowych Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 ze zintegrowanym syfonem brodzikowym
* Kombinacja kratka/ramka z pokrywą per­forowaną D1 ze stali nierdzewnej 10 x 10 cm ze śrubami

Zastosowanie: we wnętrzach

. . . dostarczyć i prawidłowo zabudować prze­strzegając wskazówek producenta

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN jako kompletny zestaw wpustu podłogowego z pionowym odpływem składający się z:

* wpustu podłogowego do konstrukcji cien­kowarstwowych Schlüter®-KERDI-DRAIN DN 50 ze zintegrowanym syfonem brodzikowym
* zestawu kratka/ramka z ramką wzorniczą 3 ze szczotkowanej stali nierdzewnej 10 x 10 cm.

Zastosowanie: do wnętrz

.. dostarczyć i prawidłowo zabudować prze­strzegając wskazówek producenta.

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BH 50 B jako zestaw wpustu podłogowego z poziomym odpływem bez syfonu brodzikowego, odpływ DN 50 (50 mm) ze sztywnym przyłączeniem,

do stosowania na zewnątrz budynków

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BH 50 MSBB jako zestaw wpustu podłogowego z pozio­mym odpływem bez syfonu brodzikowego do wykonania odwodnienia w dwóch płasz­czyznach: do przyłączenia dolnej powierzchni uszczelniającej i powierzchni górnej, kołnie­rzem uszczelniającym, manszetą drenażową Schlüter®-TROBA-PLUS 8 i perforowanym elementem odpływu

Odpływ DN 50 (50 mm),

Zastosowanie: na zewnątrz budynków

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BH 50 ASLV jako zestaw wpustu podłogowego z poziomym odpływem bez syfonu brodzikowego do wyko­nania odwodnienia w dwóch płaszczyznach z perforowanym elementem odpływu i nasadką do montażu luzem włącznie z kratką wzorniczą R15 ED1 S, odpływ DN 50 (50 mm),

Zastosowanie: na zewnątrz budynków

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BV 50 GV jako wpust podłogowy do konstrukcji cienkowar­stwowych z pionowym odpływem i syfonem brodzikowym, odpływ DN 50 (50 mm),

do stosowania wewnątrz budynku

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BV 50 GVB jako

zestaw wpustu podłogowego z pionowym odpływem z syfonem brodzikowym odpływ DN 50 (50 mm), Zastosowanie: wewnątrz budynków

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BAV 50 GVB jako zestaw wpustu podłogowego z pionowym odpływem z syfonem brodzikowym odpływ DN 50 (50 mm), do podwyższonych wyma­gań względem wydajności odpływu oraz/lub względem wymagań przeciwpożarowych, Zastosowanie: wewnątrz budynków

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BV jako wpust podłogowy do konstrukcji cienkowarstwowych z pionowym odpływem bez syfonu brodziko­wego

* KD BV 50 odpływ DN50 (50 mm)
* KD BV 70 odpływ DN70 (75 mm)
* KD BV 100 odpływ DN100 (110 mm)

Zastosowanie: wewnątrz/na zewnątrz budynków

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BV 50 B jako zestaw wpustu podłogowego bez syfonu bro­dzikowego, odpływ DN 50 (50 mm),

Zastosowanie: na zewnątrz budynków

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BV 50 MSBB jako zestaw wpustu podłogowego z piono­wym odpływem bez syfonu brodzikowego do wykonania odwodnienia w dwóch płasz­czyznach: do przyłączenia dolnej powierzchni uszczelniającej i powierzchni górnej, kołnie­rzem uszczelniającym, manszetą drenażową Schlüter®-TROBA-PLUS 8, perforowanym elementem odpływu.

Odpływ DN 50 (50 mm),

Zastosowanie: na zewnątrz budynków

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BV 50 ASLVB

jako zestaw wpustu podłogowego z piono­wym odpływem bez syfonu brodzikowego do wykonania odwodnienia w dwóch płasz­czyznach: do przyłączenia dolnej powierzchni uszczelniającej i powierzchni górnej, kołnie­rzem uszczelniającym, manszetą drenażową Schlüter®-TROBA-PLUS 8, perforowanym elementem odpływu oraz nasadką do montażu luzem włącznie z kratką wzorniczą R15 ED1 S

Odpływ DN 50 (50 mm),

Zastosowanie: na zewnątrz budynkówAblauf DN 50 (50 mm),

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

**Formularz kosztorysowy dla osprzętu:**

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 R jako nakładkę renowacyjną ze stali nierdzewnej do wbudowa­nia w nowe wykładziny ceramiczne w trakcie renowacji, ponad starym istniejącym wpustem podłogowym

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 RL jako dwuczę­ściową ramkę renowacyjną ze stali nierdzewnej i dwuczęściową kratkę ściekową z tworzywa sztucznego do wbudowania w istniejący pion kanalizacyjny o średnicy 50-75 mm

… dostarczyć i fachowo zabudować przestrze­gając wskazówek producenta.

Nr artykułu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BS jako element przeciwpożarowy zgodnie z (niemieckim) numerem dopuszczenia, do montażu w zesta­wie wpustu podłogowego KD BAV 50 GVB do zapobiegania przedostawaniu się pożaru dla klas odporności ogniowej R120, R90, R60, R30 (w zależności od konstrukcji stropu)

… dostarczyć i fachowo zabudować.

Nr artykułu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

\_\_\_\_\_\_\_szt.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD ZBS jako uszczelka przejściowa z funkcją przeciwpożarową zgod­nie z (niemieckim) numerem dopuszczenia, do odcinania pożaru w wierconych otworach (ø 160 mm) i do jednoczesnego zapobiega­nia powstawania mostków dźwiękowych w połączeniu z zestawem wpustu podłogowego KD BAV 50 GVB

… dostarczyć i fachowo zabudować.

Nr artykułu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.