Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_m2 Schluter-DITRA-HEAT-PS

jako samoprzylepna mata oddzielająca oraz

wyrownująca ciśnienie pary wodnej, pełniąca

rolę uszczelnienia i służąca do układania przewodow

grzewczych do posadzek z płytek z

przykrywającej spękania folii polipropylenowej

z siatką podciętych wypukłości oraz rastrem

do przycinania Easycut i przylepną włokniną

nośną od spodu na istniejących, płaskich i

nośnych podłożach na podłodze dostarczyć i

fachowo przykleić przestrzegając wskazowek

producenta.

Nr art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

\_\_\_\_\_\_\_m2 Schluter-DITRA-HEAT-DUO-PS

jako samoprzylapna mata oddzielająca oraz

wyrownująca ciśnienie pary wodnej, pełniąca

rolę uszczelnienia i służąca do układania przewodow

grzewczych do posadzek z płytek z

przykrywającej spękania folii polipropylenowej

z siatką podciętych wypukłości i rastrem do

przycinania Easycut i specjalną 2 milimetrową

przylepną włokniną nośną od spodu do redukcji

odgłosu krokow i szybkiego ogrzewania na

istniejących, płaskich i nośnych podłożach na

podłodze dostarczyć i fachowo przykleić przestrzegając

wskazowek producenta.

Nr art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m