Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_ m bieżące profilu Schlüter®-RENO-T jako

profil łączący w kształcie litery T

szerokość: ■ 14 mm ■ 25 mm z

■ A = aluminium

■ M = mosiądzu

■ AE = aluminium matowo anodowanego

ze sfazowanymi końcówkami...

\_\_\_\_\_ m bieżące profilu Schlüter®-RENO-T jako

profil łączący w kształcie litery T

szerokość: ■ 14 mm ■ 25 mm

■ E = ze stali nierdzewnej 1.4301 (V2A)

■ EB = ze stali nierdzewnej szczotkowanej

\_\_\_\_\_\_\_z podwójnie sfazowanymi końcówkami,

zaokrągloną powierzchnią licową i 9-milimetrowym

mostkiem do połączeń pomiędzy

różnymi materiałami posadzki na jednym

poziomie - dostarczyć i prawidłowo zamontować,

przestrzegając wskazówek producenta.

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m