**Formularze kosztorysowe:**

\_\_\_\_\_\_\_St. Schlüter®-SHOWERPROFILE-S

jako dwuczęściowy klin ze spadkiem ze szczotkowanej

stali nierdzewnej V4A z włókniną od

spodu i profilem nośnym z tworzywa sztucznego

z zagłębieniem w kształcie ceownika

dostarczyć i w trakcie układania płytek prawidłowo

zamontować przestrzegając wskazówek

wykonawczych producenta.

Typ profilu:

* SHOWERPROFIL-SA
* SHOWERPROFIL-SB

Długości profili:

* 1,2 m
* 1,6 m
* 2,0 m

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / szt.

\_\_\_\_\_\_\_St. Schlüter®-SHOWERPROFILE-R

jako dwuczęściowy profil przyłączeniowy do

ściany ze szczotkowanej stali nierdzewnej V4A

z włókniną od spodu dostarczyć i w trakcie

układania płytek prawidłowo zamontować

przestrzegając wskazówek wykonawczych

producenta.

Typ profilu:

* SHOWERPROFILE-R (23 - 35 mm)
* SHOWERPROFILE-R (33 - 45 mm)

Długości profili:

* 1,0 m
* 1,4 m

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / szt.

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / szt.

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ € / szt.