Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_ mb Schlüter®-DILEX-EDP

dostarczyć i w trakcie układania płytek fachowo

zamontować, przestrzegając zaleceń producenta,

jako profil dylatacyjny ze stali nierdzewnej

z bocznymi listwami mocującymi z trapezoidalną

perforacją ramion mocujących, połączonymi

ze sobą ruchomo na pióro i wpust, do przejęcia

poziomych przemieszczeń wykładziny

ceramicznej.

Wysokość profilu

(odpowiednio do grubości płytek): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kolor:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m