Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_\_\_ mb Schlüter-TROBA-LINE-TL jako

rynny drenażowej ze stali nierdzewnej składającej

się z trapezoidalnie perforowanego ceownika

dolnego i trapezoidalnie perforowanego

ceownika górnego dostarczyć i prawidłowo

wbudować w obszarze przyłączenia posadzki

do drzwi / ściany.

Przestrzegać wskazówek producenta.

Wysokość:  20 mm  40 mm

Szerokość:  75 mm  110 mm  160 mm

Nr wyrobu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_\_\_ mb Schlüter-TROBA-LINE-TLR jako

rynny drenażowej składającej się z górnego

rusztu ze stali cynkowanej ogniowo i trapezoidalnie

perforowanego ceownika dolnego

ze stali nierdzewnej dostarczyć i prawidłowo

wbudować w obszarze przyłączenia posadzki

do drzwi / ściany.

Przestrzegać wskazówek producenta.

Wysokość:  20 mm  40 mm

Szerokość:  110 mm  160 mm

Nr wyrobu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_\_\_mb Schlüter-TROBA-LINE-TLR-E

jako rynna drenażowa składająca się z górnej

kratki ze stali nierdzewnej i dolnego elementu

w kształcie ceownika ze stali nierdzewnej z

trapezowymi otworami dostarczyć i w obszarze

drzwi/przyłączenia do ściany prawidłowo zabudować,

przestrzegając wskazówek producenta.

Wysokość:  20 mm  40 mm

Szerokość:  110 mm  160 mm

Nr wyrobu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m