**Formularz kosztorysowy:**

\_\_\_\_\_\_ sztuk

Schlüter®-KERDI-DRAIN-SP jako rzygacz ze

stali nierdzewnej V2A z

■ 25 cm

■ 40 cm

długością rurą o średnicy zewn. 45 mm i przymocowanym

do niej kołnierzem do mocowania

służącym do przyklejenia manszety uszczelniającej

przy uwzględnieniu ułożenia na odpowiednim

poziomie, w celu zapewnienia odpływu

wody ze wszystkich wodonośnych warstw,

dostarczyć i fachowo zabudować.

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m