Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_\_\_ m bieżące Schlüter®-LIPROTEC-VB jako

profilu zakończeniowego do okładzin z płytek

z posiadającym trapezowe otwory ramieniem

mocującym do montażu różnorodnych pasków

LED, Schlüter®-LIPROTEC-ES i pokrywy z szybką

rozpraszającą

* Schlüter®-LIPROTEC-VBI (43 %)

do oświetlenia pośredniego

* Schlüter®-LIPROTEC-VBD (43 % / 5 %)

do częściowego oświetlenia bezpośredniego

dostarczyć i prawidłowo zamontować.

Prowadzenie przewodów do poszczególnych

profili

* należy wliczyć w ceny jednostkowe
* podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Należy przestrzegać wskazówek producenta

Materiał profilu do montażu:

AE = aluminium naturalne mat anodowane

AEEB = anodowane aluminium o wyglądzie

szczotkowanej stali nierdzewnej

Materiał szybki rozpraszającej:

PMMA = polimetakrylan metylu

Wysokość profilu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m