Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_\_\_ m bieżące Schlüter®-LIPROTEC-D jako

profilu do montażu dekoracji w obszarze ścian z

możliwością wykonania pośredniego oświetlenia

przez montaż paska LED Schlüter®-LIPROTEC-

ES dostarczyć i prawidłowo zamontować.

Prowadzenie kabli do poszczególnych profili

* należy wliczyć w ceny jednostkowe
* podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Wbudowanie łączników narożnych

* należy wliczyć w ceny jednostkowe
* podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Należy przestrzegać wskazówek producenta.

Materiał profilu do montażu:

AE = aluminium naturalne mat anodowane

Wysokość profilu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mm

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m