Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_\_\_ m bieżące Schlüter®-DESIGNBASE-QD

jako profil cokołowy do różnorodnych zastosowań

i montażu różnych pasków LED

Schlüter®-LIPROTEC-ES dostarczyć i prawidłowo

zamontować.

Szybka rozpraszająca

* Schlüter®- LIPROTEC-QDD (45 %)

do oświetlenia bezpośredniego

dostarczyć i prawidłowo zamontować.

Prowadzenie przewodów do poszczególnych profili

* należy wliczyć w ceny jednostkowe
* podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Montaż łączników narożnych

* należy wliczyć w ceny jednostkowe
* podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Narożniki zewnętrzne dopasowane do profili

cokołowych

* należy wliczyć w ceny jednostkowe
* podlegają osobnemu wynagrodzeniu

Należy przestrzegać wskazówek producenta.

Materiał profili nośnych:

* AE = aluminium, anod. matowo na kolor

naturalny

* AEEB = anod. aluminium o wyglądzie szczotkowanej

stali nierdzewnej

Szybka rozpraszająca:

PMMA = polimetakrylan metylu

Stopień transmisji: 45 %

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m