Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_m² Schlüter-DITRA jako

mata oddzielająca

mata uszczelniająca i oddzielająca

do posadzek z płytek z przykrywającej spękania

folii polipropylenowej z siatką podciętych

kwadratowych wgłębień we wzorze Easyfill

oraz rastrem do przycinania Easycut i włókniną

nośną od spodu na istniejącym, płaskim

i nośnym podłożu na

podłodze, składająca się

ścianie, składająca się z przeznaczonym

to tego

klejem do płytek zgodnie z wyborem oferującego

klejem do płytek, rodzaj\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

prawidłowo przykleić zgodnie z zaleceniami

producenta.

Przyłącza do przejść rur i wpustów podłogowych

należy wliczyć w ceny jednostkowe.

podlegają osobnemu wynagrodzeniu.

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m²

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/m2

Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_mb Schlüter-KERDI-KEBA jako taśmy

uszczelniającej z folii polietylenowej z obustronną

włókniną do uszczelnienia

połączeń na styk

przyłączeń podłogi ze ścianą

przyłączeń

do trwałych elementów budowlanych maty

uszczelniającej Schlüter-DITRA prawidłowo

przykleić przestrzegając wskazówek producenta.

Wewnętrzne i zewnętrzne narożniki

należy wliczyć w ceny jednostkowe.

podlegają osobnemu wynagrodzeniu.

Szerokość KERDI-KEBA:

L 8,5 cm L 12,5 cm L 15 cm

L 18,5 cm L 25 cm

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_mb Schlüter-KERDI-FLEX jako bardzo

elastycznej taśmy uszczelniającej obustronnie

pokrytej włókniną do uszczelnienia

elastycznych połączeń na styk

elastycznych przyłączeń podłogi ze ścianą

elastycznych przyłączeń

do elementów mat uszczelniających Schlüter-

DITRA prawidłowo przykleić zgodnie z zaleceniami

producenta.

Szerokość KERDI-FLEX:

L 12,5 cm L 25 cm

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_szt. Schlüter-KERDI-KM jako polietylenowe

manszety obustronnie pokryte włókniną,

dostarczyć i prawidłowo przykleić przestrzegając

wskazówek producenta.

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Wynagrodzenie:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.

Cena razem:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/szt.