**Formularz kosztorysowy:**

\_\_\_\_\_\_kg Schlüter-KERDI-COLL-L jako dwu­składnikowy klej uszczelniający na bazie bez­rozpuszczalnikowej dyspersji akrylowej i cemen­towego proszku reaktywnego. Do klejenia i uszczelniania miejsc styków i przyłączeń taśm uszczelniających Schlüter-KERDI-KEBA na Schlüter-KERDI, Schlüter-DITRA 25, Schlüter­-KERDI-BOARD lub Schlüter-DITRA-HEAT. Schlüter-KERDI-COLL-L zastosować fachowo przestrzegając wskazówek producenta.

Nr art.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/kg

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/kg

Cena:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €/kg