**Formularz kosztorysowy**

\_\_\_\_\_\_\_mb Schlüter®-DILEX-HKU jako profil

wklęsły do wewnętrznych narożników ścian z

ułożonymi od spodu ramionami mocującymi

z trapezoidalnymi otworami do stosowania do

różnych grubości okładzin od 6 mm dostarczyć

i w trakcie wykonywania robót płytkarskich

fachowo zabudować. Przestrzegać wskazówek

wykonawczych producenta.

Materiał:

* E = stal nierdzewna 1.4301 (V2A)
* EB = stal nierdzewna szczotkowana (V2A)
* EV4A = stal nierdzewna 1.4404 (V4A)

Dodatki takie, jak narożniki wewnętrzne/

zewnętrzne lub łączniki:

* należy wliczyć w ceny jednostkowe.
* podlegają osobnemu wynagrodzeniu jako
* świadczenie dodatkowe.

Art.-Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kolor:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

**Formularz kosztorysowy**

\_\_\_\_\_\_\_m bieżące Schlüter®-DILEX-HKU 36

jako profil wklęsły ze stali nierdzewnej do

wewnętrznych narożników ścian z wewnętrznymi

trapezoidalnie perforowanymi ramionami

mocującymi do różnych grubości okładziny od

10 mm w trakcie układania płytek prawidłowo

zamontować, przy zachowaniu wskazówek

producenta.

Materiał:

* E = stal nierdzewna 1.4301 (V2A)

Kształtki takie jak naroża wewnętrzne,

zewnętrzne, końcówki i łączniki

* należy wliczyć w ceny jednostkowe.
* podlegają osobnemu wynagrodzeniu.

Art.-Nr.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kolor:\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m