Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_ szt. Schlüter®-TREP-FL jako profile stopni

rzymskich wykonane z

■ AE = aluminium naturalnie matowo

anodowanego

■ E = stal nierdzewna

■ EB = stal nierdzewna szczotkowana

z trapezoidalnie perforowanym ramieniem

mocującym dostarczyć i fachowo zamontować

na stopniach jako profil brzegowy przestrzegając

uwag producenta.

Odpowiednie do rodzaju profilu zaślepki

■ należy wliczyć do ceny całkowitej

■ zostaną osobno rozliczone

Pojedyncze długości\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_m

Wysokość profilu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm

Nr wyrobu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m