Formularz kosztorysowy:

\_\_\_\_\_ mb Schlüter®-DILEX-EMP

dostarczyć i w trakcie układania płytek fachowo

zamontować, przestrzegając zaleceń producenta,

jako profil dylatacyjny / rozdzielający

ze stali nierdzewnej z górnym i dolnym połą-

czeniem części środkowej na pióro i wpust,

z wytłoczonymi otworami, służącym do przejęcia

poziomych przemieszczeń posadzek układanych

na zaprawie grubowarstwowej,

Wysokość profilu

(odpowiednio do grubości płytek): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m