**Formularz kosztorysowy:**

\_\_\_\_\_\_\_mb Schlüter®-DILEX-AHK jako dekoracyjny

profil wklęsły do wewnętrznych narożników

ścian z ramieniem mocującym z trapezoidalnymi

otworami do obustronnego przejęcia

okładzin z płytek

dostarczyć i fachowo zamontować.

Montaż kształtek takich jak narożniki zewnętrzne

lub wewnętrzne

■ należy doliczyć do cen jednostkowych.

■ podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Należy przestrzegać zaleceń wykonawczych

producenta.

Materiał:

■ AE = alu. matowo anodowane naturalne

■ ACG = alu. chromowane anodowane na połysk

■ ACGB = alu. chromowane szczotkowane, anodowane

■ TS =alu. z powierzchnią strukturowaną

Wysokość profilu:

 ■ 8 mm ■ 10 mm ■ 12,5 mm

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

**Formularz kosztorysowy:**

\_\_\_\_\_\_\_mb Schlüter®-DILEX-AHKA jako dekoracyjny

profil wklęsły do wewnętrznych narożników

ścian z jednym ramieniem mocującym z

trapezoidalnymi otworami do jednostronnego

połączenia z okładzinami z płytek

dostarczyć i fachowo zamontować.

Montaż kształtek takich jak narożniki zewnętrzne

lub wewnętrzne

■ należy wliczyć w ceny jednostkowe

■ podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Należy przestrzegać zaleceń wykonawczych

producenta.

Materiał:

■ AE = alu. matowo anodowane naturalne

■ ACGB = alu. chromowane szczotkowane, anodowane

Wysokość profilu:

■ 8 mm ■ 10 mm ■ 12,5 mm ■ 15 mm

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m