**Formularz kosztorysowy:**

\_\_\_\_\_\_\_m bieżące Schlüter®-DESIGNBASE-SL

jako wysokiej jakości profilu do szybkiego wykonywania

estetycznych okładzin cokołowych

dostarczyć i prawidłowo wbudować.

Montaż kształtek takich jak narożniki zewnętrzne,

wewnętrzne, łączniki i uszczelki

* należy wliczyć w ceny jednostkowe.
* podlega osobnemu wynagrodzeniu.

Należy stosować się do wskazówek producenta.

**Materiał:**

* AE = aluminium naturalne matowe

anodowane

* AEEB = alu. anodowane imitujące stal
nierdzewną szczotkowaną
* AC = aluminium malowane proszkowo

Nr artykułu:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Materiał:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Robocizna:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m

Cena końcowa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€/m